## 水汽压

### 年际变化

近{{num\_years}}年（{{start\_year}}—{{end\_year}}年）{{station\_name}}站年平均水汽压、年平均最高水汽压和年平均最低水汽压的平均值分别为{{average\_vapor}}hPa，{{max\_vapor}}hPa和{{min\_vapor}}hPa。历年的年平均水汽压在{{average\_vapor\_1}}hPa（{{average\_vapor\_1\_year}}年）～{{average\_vapor\_2}}hPa（{{average\_vapor\_2\_year}}年）之间（图1），年平均最高水汽压在{{max\_vapor\_1}}hPa（{{max\_vapor\_1\_year}}年）～{{max\_vapor\_2}}hPa（{{max\_vapor\_2\_year}}年）之间（图2），年平均最低水汽压在{{min\_vapor\_1}}hPa（{{min\_vapor\_1\_year}}年）～{{min\_vapor\_2}}hPa（{{min\_vapor\_2\_year}}年）之间（图3）。

{{average\_picture}}

图1{{station\_name}}站{{start\_year}}—{{end\_year}}年历年平均水汽压变化

{{max\_picture}}

图2{{station\_name}}站{{start\_year}}—{{end\_year}}年历年平均最高水汽压变化

{{min\_picture}}

图3{{station\_name}}站{{start\_year}}—{{end\_year}}年历年最低平均水汽压变化

表1 {{start\_year}}—{{end\_year}}年{{station\_name}}站水汽压年变化

### 逐月变化

{{station\_name}}站平均水汽压的逐月变化在{{average\_vapor\_m1}}hPa（{{average\_vapor\_m1\_month}}）～{{average\_vapor\_m2}}hPa（{{average\_vapor\_m2\_month}}）之间（图4），平均最高水汽压变化在{{max\_vapor\_m1}}hPa（{{max\_vapor\_m1\_month}}）～{{max\_vapor\_m2}}hPa（{{max\_vapor\_m2\_month}}）之间（图5），平均最低水汽压变化在{{min\_vapor\_m1}}hPa（{{min\_vapor\_m1\_month}}）～{{min\_vapor\_m2}}hPa（{{min\_vapor\_m2\_month}}）之间（图6）。整体看来，平均水汽压、平均最高水汽压和平均最低水汽压的逐月变化基本一致。一年之中，冬季水汽压较高，夏季水汽压较低，春、秋季水汽压近似。

{{average\_picture\_m}}

图4{{station\_name}}站平均水汽压逐月变化

{{max\_picture\_m}}

图5{{station\_name}}站平均最高水汽压逐月变化

{{min\_picture\_m}}

图6{{station\_name}}站平均最低水汽压逐月变化

表2 {{start\_year}}—{{end\_year}}年{{station\_name}}站水汽压月变化